**Результаты производственного контроля водопроводной воды г.Вытегра**

**по МП «Горводоканал» за январь 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата отбора пробы | Место отбора проб | Химические показатели | | |
| Запах, баллы | Мутность, ЕМФ | Цветность, градусы |
| 1 | 15.01.  2020г. | ул. Цюрупы-ул. Революции | 0 | 0,6 ± 0,1 | 7,8 ± 2,3 |
| 2 | 15.01.  2020г | ул. Свободы, д.31 | 0 | 0,6 ± 0,1 | 7,7 ± 2,3 |
| 3 | 15.01.  2020г | ул. Дедушки Крылова, д. 30 | 0 | 0,6 ± 0,1 | 7,3 ± 2,2 |
| 4 | 15.01.  2020г | Советский пр., 93-Гаражный переулок | 0 | 0,6 ± 0,1 | 7,6 ± 2,3 |
| 5 | 15.01.  2020г | ул.Новоселов, д.8 | 0 | 1,6 ± 0,3 | 2,6 ± 0,8 |
| 6 | 15.01.  2020г | ул. Южная, д.7 | 0 | 2,6 ± 0,5 | 2,1 ± 0,6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Величина допустимого уровня | Метод испытаний |
| Химические показатели | | |
| Запах | не более 2 баллы | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность | не более 2,6 ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | не более 20 градусы | ГОСТ 31868-2012 |