**Результаты производственного контроля водопроводной воды г.Вытегра**

**по МП «Горводоканал» за февраль 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата отбора пробы | Место отбора проб | Химические показатели |
| Запах, баллы | Мутность, ЕМФ | Цветность, градусы |
| 1 | 27.02.2020г. | ул. Комсомольская, д.10 | 0 | 6,8 ± 1,4 | 14,3 ± 2,8 |
| 2 | 27.02.2020г. | ул. Московская, д.46 | 0 | 1,2 ± 0,2 | 8,3 ± 2,5 |
| 3 | 27.02.2020г. | ул. Никонова, д. 49 | 0 | 1,7 ± 0,3 | 4,6 ± 1,4 |
| 4 | 27.02.2020г. | Ул.Никитина, д.54 | 0 | 1,3 ± 0,3 | 9,0 ± 2,7 |
| 5 | 27.02.2020г. | ул. Революции | 0 | 1,5 ± 0,3 | 5,0 ± 1,5 |
| 6 | 27.02.2020г. | ул. К. Маркса - Шевченко  | 0 | 2,6 ± 0,5 | 7,6 ± 2,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Величина допустимого уровня | Метод испытаний |
| Химические показатели |
| Запах  | не более 2 баллы | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность  | не более 2,6 ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность  | не более 20 градусы | ГОСТ 31868-2012 |